**Описание внешнего вида модели**

Костюм Сервис NEW (тк. Балтекс,210) п/к предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

**Куртка** прямая, с центральной застежкой на тесьму «молния», которая сверху закрывается ветрозащитной планкой, застегивающейся на 5 ленты «контакт». Воротник втачной - стойка.

Полочки и спинка без плечевых швов,с отрезными кокетками, в шов притачивания которых вставляется кант из ткани контрастного цвета. В нижней части полочек располагается карман с листочкой в рельефных швах. На левой полочке расположен нагрудный накладной карман с ассиметричным клапаном, застегивающимся на ленту «контакт». На правой полочке прорезной карман с втачной листочкой, застегивающийся на тесьму «молния».

В шов обтачивания ветрозащитной планки и клапана нагрудного кармана вставляются паты из ткани контрастного цвета (в цвет канта).

**В шов подгибки нагрудного кармана вставлена петля из репсовой ленты для крепления бейджа. С изнаночной стороны левой полочки расположена этикетка ФИО (под нагрудным карманом).**

Тканевая этикетка «Факел» вшивается в правый рельефный шов внизу.

Спинка с отрезными бочками и двумя вертикальными складками в верхней части для свободы движения.Складка фиксируется в верхней части и под уровнем лопаток (ширина закрепки соответствует ширине складки).

Рукав состоит из передней, локтевой, верхней средней и нижней среднейчастей рукава. В шов стачивания верхней и нижней центральнойчастей рукава вставляется кант из ткани контрастного цвета.

Рукава заканчиваются притачной манжетой с патой, которая фиксируется при помощи ленты «контакт».

Низ куртки на притачном поясе, по объёму регулируется при помощи пат по боковым швам, которые фиксируются при помощи ленты «контакт».

В горловину куртки вшивается размерная этикетка и вешалка из основной ткани.

**Полукомбинезон** (далее п/к)прямого силуэта с передней застежкой на тесьму «молния» и боковой застежкой на тесьму «молния» и пуговицу.

 Грудка п/к двойная отрезная, с притачным поясом и двумя шлевками. Грудка с притачной верхней частью, в шов притачивания которой вставляется кант из ткани контрастного цвета, и с прорезным карманом, застегивающимся на тесьму «молния».

Передние половинки с боковыми карманами с отрезным бочком. На правый боковой шов в области бедра настрачивается накладной карман с клапаном, застегивающимся на две ленты «контакт». В шов обтачивания клапана со стороны передней половинки вставляется пата из ткани контрастного цвета (в цвет канта).

Задняя часть полукомбинезона с притачной спинкой, поясом и двумя шлевками. Средняя часть пояса (между шлевками) с эластичной лентой для прилегания по фигуре.Задние половинки на кокетках, в шов притачивания которых вставляется кант из ткани контрастного цвета. Передние и задние половинки с притачной нижней частью, в шов притачивания которой вставляется кант из ткани контрастного цвета.

Бретели регулируются при помощи пряжек-фастексов и внутренней эластичной ленты.