**Художественно-техническое описание внешнего вида**

**СП ВЕКТОР лето 12.169**



Костюм мужской из смесовой гладкоокрашенной ткани, состоящий из куртки и брюк.

**Куртка**

Куртка полуприлегающего силуэта длиной до бедер.

***Застежка*** центрально-бортовая на планку шириной 3,0 см, затягивающуюся на 6 металлических кнопок диаметром 9,5 мм.

***Полочка*** с боковым и нагрудным накладными карманами фигурной формы. Боковые карманы входят в боковой шов.

***Спинка*** с прямой кокеткой, переходящей на полочку, с талиевыми вытачками до линии низа.

***Рукав*** втачной, одношовный, длинный.

***Воротник*** стояче-отложной с отрезной стойкой. Концы стойки закруглены. Стойка застегивается на одну металлическую кнопку диаметром 9, 5 мм.

В верхних углах карманов расположены металлические хальнитены диаметром 6,0 мм.

В боковых швах обработаны ***разрезы*** длиной 10,0 см.

По швам притачивания кокеток на полочке и спинке проложен ***светоотражающий кант с наполнителем***.

***Отделочная ткань:*** нижняя стойка.

***СОП шириной 2,5 см в два ряда:*** рукав, воротник, кокетка (перпендикулярно плечу).

На левом нагрудном кармане выполнена круглая ***светоотражающая термопечать*** «03», на спинке под кокеткой – «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» в две строчки.

***Отделочные строчки (армированными нитками в тон отделки):***

- ш.ш. 0,1-0,2 см – стока, настрачивание СОП;

- ш.ш. 0,5 см – разрезы в боковых швах;

- двойные – планка, отлет воротника, швы притачивание кокеток, настрачивание карманов, подгибка карманов, подгибка низа куртки и рукавов.

***Низ*** куртки и рукавов, верхние срезы карманов обработаны швом в подгибку с закрытым срезом ш.ш. 1,5-2,0 см.

**Брюки**

Брюки мужские из смесовой гладкоокрашенной ткани прямого силуэта.

***Передние половинки*** брюк c косыми карманами в боковых швах.

***Верхний срез*** брюк обработан притачным поясом эластичной тесьмой шириной 3,0 см, расстроченной двумя строчками (в тон ткани) и с шнурком из киперной ленты, вздетым в две обметанные петли.

***СОП шириной 2,5 см в два ряда:*** брюки на уровне середины икры.

***Отделочные строчки (армированными нитками в тон отделки):***

- 0,1-0,2 см настрачивание СОП;

- двойные – вход в карман, низ брюк.

***Низ*** брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом ш.ш. 1,5-2,0 см.

Рекомендуемые размеры: 44-60 роста: 170-176/182-188.