
**Художественно-техническое описание внешнего вида**

**СП ДЕМИ Вектор 22.163**

****

Костюм женский из гладкоокрашенной смесовой ткани, состоящий из куртки и брюк.

**Куртка**

Куртка прямого силуэта длиной чуть ниже уровня бедер.

***Застежка*** центрально-бортовая на тесьму «молния» и планку на контактной ленте.

***Полочка*** с прямой кокеткой с нагрудным накладным карманом с клапаном на контактной тесьме и нижний накладным карманом-полупортфелем с клапаном на контактной ленте. Левый накладной карман с отделением для ручки и с логотипом «03». Правый накладной карман с окошечком под бейдж.

***Спинка*** с прямой кокеткой и с логотипом «Скорая помощь».

***Рукав*** втачной, двушовный, длинный. Низ обработан с притачной манжетой, застегивающейся на пуговицу. Застежка рукава обработана с планкой в локтевом шве рукава. По шву притачивания манжеты заложена односторонняя складка.

***Воротник*** отложной.

Куртка с кулиской на уровне талии, со шляпной резинкой, выходящей на изнаночную сторону через люверсы, с фиксатором для регулировки степени прилегания.

***Светоотражающая полоса*** шириной 5,0 см расположена:

- на полочке выше уровня груди и на уровне талии под кулиской;

- на спинке на уровне лопаток и на уровне талии под кулиской ;

- на рукавах выше уровня локтя в два ряда;

***Отделочные строчки*** двойные контрастными нитками.

***Низ*** куртки и входы в карманы обработаны швом вподгибку с закрытым срезом ш.ш. 1,5-2,0 см.

**Брюки**

Брюки прямого покроя.

***Передние половинки*** брюк с боковыми косыми карманами, с талиевыми односторонними складками.

***Задние половинки*** брюк с талиевыми вытачками и накладными карманами.

***Верхний срез*** брюк обработан притачным поясом с эластичной тесьмой по бокам закрепленной двумя строчками. По шву притачивания пояса расположены 5 шлевок.

***Застежка*** по типу «гульфик» и «откосок» на тесьму «молния», расположенную в среднем шве передних половинок, и на пуговицу, расположенную на поясе.

На боковых швах выше уровня колена расположены накладные карманы портфели с клапанами на контактной ленте.

***Светоотражающая полоса*** шириной 5,0 см расположена на уровне середины икры в два ряда.

***Отделочные строчки*** двойные контрастными нитками.

***Низ*** брюк и входы в накладные карманы обработаны швом вподгибку с закрытым срезом ш.ш. 1,5 -2,0см.