**Художественно-техническое описание внешнего вида**

**СП Вектор Зима 15.024**



Жилет универсальный утепленный из курточной гладкоокрашенной ткани, прямого силуэта длиной чуть ниже уровня бедер.

***Застежка*** центрально-бортовая на тесьму «молния» с внутренней ветрозащитной планкой.

***Полочка*** с накладными нагрудным и нижним карманами-полупортфелями с клапанами на контактной ленте, с прорезным карманом на тесьме «молния» с горизонтальной линией входа чуть ниже уровня талии. Правый нагрудный карман имей настрочное окошечко для бейджа. Левый нагрудный карман с отделением для ручки и светоотражающим логотипом «03». В клапаны по центру для удобства открывания вставлены флажки из стропы в тон отделки. Боковые части карманов из отделочной ткани.

***Спинка*** cо светоотражающим логотипом «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» в две строчки.

***Воротник*** стойка.

Жилет с двушовным ***капюшоном***. Капюшон с кулиской по верхнему срезу для регулировки объема с помощью фиксатора и шляпной резинки, продетой на лицевую сторону через 4 металлические люверса.

***Светоотражающая полоса шириной 5,0 см:*** над уровнем груди и на уровне талии.

***Отделочные строчки (армированные нитки в тон отделки):***

- ш.ш. 0,1-0,2 см – настрачивание СОП, настрачивание карманов, входы в прорезные карманы;

- ш.ш. 0,5 см – борт, швы настрачивания клапанов;

- двойные – клапаны, швы притачивания средней части капюшона.

***Низ*** и проймы обработаны трикотажной окантовкой контрастного цвета.

Жилет на притачной ***подкладке***.

Рекомендованные размеры: 40-42/60-62, роста: 158-164/182-188.